**ACTIVIDADES DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE JULIO 2019**

Lunes 01 de julio 2019

En la Prolongación se arregló fuga de agua y se cambió un tinaco de lugar se llevó de material 1 tramo de tubo 2 nudos 8 codos 4 niples de rosca corrida de ½ 3 conectores macho de cobre de ½

Martes 02 de julio 2019

En la calle Madero en los baños públicos se arreglaron y destaparon baños se llevó de material 1cespo para lavabo 2 válvulas sapo 1 flotador para el tanque

Miércoles 03 de julio 2019

En la calle Juárez en el Paso de San Francisco se destapo toma de agua ahí mismo se arregló fuga de agua se llevó de material 1unidor 2 abrazaderas para manguera negra de ½, en Francisco Villa en la cofradía # 35 se arregló fuga de agua se llevó de material 1 llave hidráulica de ½ 1nudo 1 codo 2 niples de ½ X2 tuplas de ½ teflón reforzado

Jueves 04 de julio 2019

En Tenango se destapo drenaje se llevó de material la manguera para destapar cemento para tapar donde abrimos

En la calle madero se destapo un drenaje, en la calle Efraín González Luna se destapo una toma se ocupó la bomba para sopletear

Viernes 05 de julio 2019

Estuvo el día lluvioso cuando se quitó fuimos a la calle Libertad a conectar drenaje se llevó de material 1tramo de tubo 2 codos 1 reducción de 4 a 3 sanitario de 4 pulgadas y pegamento

Sábado 06 de julio 2019

En Tenango se llenó el depósito para revisión de tomas tapadas se acomodaron las lleves para regular el agua ya que en la mayoría de tomas no caía agua

En la bomba del crucero, prepa y del verde se cambiaron mangueras de las cloradoras y se destaparon las líneas, se lavaron los cuartos donde están las cisternas del cloro

Domingo 07 de julio 2019

Prender y apagar bombas y cloradoras estar al pendiente de depósitos y rebombeo

Lunes 08 de julio 2019

 En la calle Allende se arregló fuga de agua se llevó de material 1 codo 1nudo 2 niples de ½ 2X2 tuplas de ½ teflón de ¾ reforzad

En el panteón municipal cambie 2 llaves de chorro

Martes 09 de julio 2019

Se quebró tubo de la red principal se llevó de material 1T 2 coples hidráulico de 2 pulgadas 1 metro de tubo 1 junta de 20 pulgadas 2 tornillos de ½ X6 2ligas

En el Paso de San Francisco en la calle Benito Juárez se arregló fuga de agua se llevó de material 2 unidores 4 abrazaderas para manguera negra de ½, en el cerrito en la escuela primaria destapamos drenaje se llevó de material ½ saco de cemento

Miércoles 10 de julio 2019

En Coatlan en la calle Lázaro Cárdenas se reventó el tubo de la red principal

Jueves 11 de julio 2019

En Coatlancillo en la calle Revolución y lázaro Cárdenas cambiamos tubería de la red principal de agua se llevó de material 4 tramos de tubo 4 coples 4 medios codos 2 codos hidráulico de 4 pulgadas 4abrazadera para toma de agua 4 pulgadas 4 adaptadores 6 unidores 20 abrazaderas 20 abrazaderas de ¾ 10 mts de manguera negra ½

Viernes 12 julio 2019

En la Liebre en la calle Morelos frente a la capilla se arregló se llevó 1niple 1 codo galvanizado de ½ 1 adaptador de ½ 1 abrazadera de ½ por esa misma calle destapamos drenaje de la red principal tenía mucha arena

Sábado 13 de julio 2019

En Coatlancillo en la calle Revolución se destapo drenaje de la red principal, ahí mismo, pero en la calle La Paz se arregló fuga de agua se llevó de material 1unidor 2 abrazaderas de ½

En el rastro cambiamos flotador y llave de la cisterna

Lunes 15 de julio 2019

En Coatlancillo llevamos 80 litros de cloro por la calle Independencia se arregló fuga de agua se llevó de material 1unidor 2 abrazaderas para manguera negra de ½

En la Cofradía se destapo toma de agua, llevamos al rastro 20 litros de cloro en la bomba del verde crucero y prepa destapamos líneas de las cloradoras

Martes 16 de julio 2019

En la calle Dr. Felipe Pérez # 137 destapamos toma de agua

Miércoles 17 de julio 2019

En la Liebre en la calle Morelos # 40 se destapo toma de agua, se arregló fuga de agua se llevó de material 1 llave de chorro 1 conector hembra PVC de ½

Jueves 18 de julio 2019

En la calle Josefa Mejía se arregló fuga de agua se llevó 1 nudo 1niple de ½ X4 1codo de ½ teflón

En la calle Pino Suarez se arregló se llevó de material 1nudo 2niples de ½ 4tuplas de ½ teflón, en Metapan cambiamos pichancha de 1pulgada

Viernes 19 de julio 2019

En la calle Niños Héroes se arregló fuga de agua se llevó material 1 nudo, en la calle Pedro Moreno con Juan José Maldonado se conectó drenaje se llevó de material 1tramo de tubo 1codo 1 codo 2 medios codos de 6pulgadas sanitario

Sábado 20 de julio 2019

En las higueras sacamos bomba sumergible de la noria. En la calle Texcoco se conectó drenaje a la red principal se llevó de material 2 medios codos 1codo 1 tramo de tubo de 4 pulgadas sanitario PVC y pegamento, en las bombas del verde, crucero y prepa destapamos línea de las cloradoras se lavó el cuarto donde están las cisternas del cloro en el del verde cambiamos 2mts de manguera de la cloradora

Domingo 21 de julio 2019

Prender y apagar bombas, cloradoeras estar al pendiente de depósitos y rebombeo

Lunes 22 de julio 2019

En Tenango fuimos a revisar la bomba tenia falla eléctrica ahí mismo junto a la escuela primaria se arregló fuga de agua se llevó de material 1unidor 2abrazaderas para manguera de negra de ½

En la calle Pedro Moreno por el arroyo se destapó un drenaje de la red principal se llevó de material 10 kilos de cemento para tapar los hoyos que se hicieron, en la bomba del verde se colocó la tapa de la noria

Martes 23 de julio 2019

En la calle Pedro Moreno se conectó drenaje se llevó de material 1tramo de tubo 2 medios codos 2 coples de 4 pulgadas de PVC y pegamento, en la calle reforma # 50 se arregló fuga de agua se llevó de material 1 codo 1 niple de ½ X6 1nudo de ½ y teflón

Miércoles 24 de julio 2019

En el cerrito por la calle de la escuela se destapó drenaje de la red principal se llevó de material ½ saco de cemento para tapar los posos de donde se metió la manguera, en la calle Nicolás Bravo se arregló fuga de agua se llevó de material 1codo 1nudo 2niples de ½ y teflón

Jueves 25 de julio 2019

En Coatlancillo por la calle Allende se arregló fuga de agua se llevó de material 1 abrazadera para toma de agua de 2 pulgadas 1 adaptador 1 unidor 4 abrazaderas ahí mismo por esa calle se destapó drenaje de la red principal, por la calle Lázaro Cárdenas se destapo toma de agua, por la calle Revolución se arregló fuga de agua se llevó de material 1 unidor 2 abrazaderas de ½ y por la calle Emiliano Zapata se destapó toma de agua

Viernes 26 de julio 2019

En la cofradía en la calle Lázaro Cárdenas se conectó drenaje se llevó de material 1 tramo de tubo 2 medios codos 1 codo PVC de 4 pulgadas pegamento, en Tenango junto a la escuela se arregló fuga de agua se llevó de material 2 unidores 4 abrazaderas para manguera negra de ½ y 2 mts de manguera

Sábado 27 de julio 2019

En la calle Prolongación Vallarta en la cofradía se conectó drenaje se llevó de material 2 metros de tubo 2 medios codos de PVC de 4, 1 cople de 6 pulgadas PVC 1 reducción de 6 a 4 pegamento

En el panteón municipal de Tonaya se arregló fuga de agua se llevó de material 1nudo 1 cople 1 metro de tubo de ½ teflón 2 unidores 1 metro de manguera negra de ½ y 4 abrazaderas

Domingo 28 de julio 2019

Prender y apagar bombas, cloradoras y estar al pendiente de depósitos y rebombeo

Lunes 29 de julio 2019

En la calle 20 de noviembre # 26 en el Paso de San Francisco se arregló fuga de agua se llevó de material 1 nudo 1 niple de ½ X6 1 tuplas de ½ teflón, en la calle Galeana # 40 se arregló fuga de agua se llevó de material 1 nudo 1niple de ½

En la calle Rivera en la cofradía se arregló fuga de agua se llevó de material 1 nudo tuplas de ½ teflón

Martes 30 de julio 2019

En la calle Pedro Moreno se arregló fuga se llevó de material 1 llave hidráulico de ½ 1 nudo 1 niple de rosca corrida de ½

Miércoles 31 de julio 2019

En la calle Jalisco # 85 se destapo drenaje se llevó de material ¼ de saco de cemento para tapar portillo 1 metro de tubo PVC sanitario de 4 pulgadas

En la calle Venustiano Carranza se quitó un medidor de agua que esta fuera de servicio

En las higueras se arregló fuga de agua se llevó de material 1 unidor y 2 abrazaderas de ½

**ACTIVIDADES DEL AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO 2019**

Jueves 01 de agosto del 2019

Se arreglaron 4 fugas de agua en diferentes domicilios se llevó de material 4 unidores de ½ de media 2 adaptadores macho de ½ teflón 1metro de manguera negra de ½ 10 abrazaderas de ¾

Viernes 02 de agosto del 2019

En coatlancillo se arregló un drenaje se llevó de material 1 tramo de tubo de PVC de 4pulgadas y ½ saco de cemento se arregló una fuga de agua no servía la abrazadera de 4 pulgadas 1 adaptador de media 1 abrazadera de ¾, en el cerrito se arregló un drenaje roto se llevó de material 1 tramo de tubo PVC de 4 pulgadas 2coples pegamento y se cambió llave en el porvenir.

Sábado 03 de agosto 2019

Se arreglaron 2 fugas de agua por la calle Extramuros se llevó de material 3 unidores de 1 pulgada 80cm de manguera negra de 1pulgada 6 abrazaderas de 1 pulgada se arregló fuga de agua en el panteón municipal de Tonaya se llevó de material 1unidor de ½ y 2 abrazaderas de ¾ se arregló un drenaje tapado para eso se ocupó el bactor

Lunes 05 de agosto 2019

Se cambió lave de paso en la calle Javier Mina se arregló fuga de agua también el material lo puso el dueño

Se arregló fuga de agua en el porvenir en el área verde se llevó de material teflón 1unidor rojo de ½ 1 niple de cuerda corrida rojo de ½ por ultimo apagado de las bombas

Martes 06 de agosto 2019

Se arreglaron 2 fuga de agua en el panteón municipal de Tonaya se llevó de material 1unidor de ½ 2 abrazaderas de ¾ 1 unidor rojo de ½ 1 cople rojo de ½ 1niple de ½ X2 rojo de ½ teflón, en la calle Texcoco se arregló fuga de agua se llevó de material 1niple de cuerda corrida rojo de ½ teflón 1conector hembra de ½ hidráulico pegamento por ultimo apagado de las bombas

Miércoles 07 de agosto 2019

Se arregló fuga de agua en las higueras se llevó de material 2 unidores de ½ 4 abrazaderas de ¾ 30 cm de manguera negra de ½ se arregló otra fuga en Tonaya por el valentón se llevó de material 1nudo rojo de ½ 1llave PVC hidráulica de ½ teflón por ultimo apagado de todo el sistema de bombeo

Jueves 08 de agosto 2019

En Coatlancillo se arregló tubo de la red principal se llevó de material 2juntas yugol de 2 pulgadas 4empaques de 2pulgadas 4tornillos 60cm de tubo hidráulico de 2 pulgadas se arreglaron otras 2 fugas de agua se llevó de material 2 unidores de ½ 2adaptadores macho de ½ 8abrazaderas de ¾ 1metro de manguera negra de ½ tapones, se arregló fuga en un baño público se llevó de material 1alimentador para lavabo por ultimo apagado de las bombas

Viernes 09 de agosto 2019

Se arregló fuga d agua por la calle Reforma se llevó de material teflón 1llave PVC de ½ 1codo rojo de ½ 1niple de cuerda corrida rojo de ½ 1nudo rojo de ½, por la calle López Mateos se arregló fuga de agua se llevó de material 1abrazadera para toma de agua de 2 pulgadas 1tapon macho de ½ tuplas teflón, en las higueras se arregló fuga de agua se llevó de material 2unidores de ½ 4abrazaderas de ¾ 50cm de manguera negra de ½ por ultimo apagado del sistema de bombeo

Sábado 10 de agosto 2019

No caía agua en un rancho cerca de las higueras estaba trozada la manguera se arregló se llevó de material 3unidores de ½ 6abrazaderas de ¾ 5mtrs de manguera negra de ½, en Tonaya por la calle Guadalupe Victoria se llevó de material 1 nudo rojo de ½ teflón 1 niple de cuerda corrida rojo de ½ por ultimo apagado de todo el sistema

Domingo 11 de agosto 2019

Encendido de todo el sistema de bombeo revisión de depósitos cloradoras cierre de válvulas y otras por abrir mantenimiento de vehículo revisar constantemente las bombas en caso de algún apagón de luz para que no falte el servicio por ultimo apagado del sistema de bombeo

Lunes 12 de agosto 2019

Se arregló fuga de agua en la colonia Guadalupana se llevó de material 1 llave de paso PVC de ½ teflón 1 nudo rojo de ½ 1nipla de cuerda corrida rojo de ½, se arregló otra fuga de agua por la calle Gómez Farías se llevó de material 2unidores de ½ 4 abrazaderas de ¾ 4metros de manguera negra de ½ , se arregló otra fuga de agua por la calle Vicente Guerrero se llevó de material 1conector hembra cobre de 2/2 teflón 1niple de ½ X6 rojo 1codo rojo de ½ 1niple cuerda corrida rojo de ½ lija soldadura y pasta para soldar ya por último se arregló otra fuga de agua en la aviación el material lo puso el dueño

Martes 13 de agosto 2019

Se arregló una fuga de agua por la calle Libertad se llevó de material 1 llave PVC de ½ teflón 1nudo rojo de ½ 1cople de ½ rojo 1niple de ½ X6 rojo, se arregló otra fuga de agua por la calle 20 de noviembre en el Paso de San Francisco la toma de la capilla se llevó de material 1niple de ½ X3 rojo teflón 1niple de cuerda corrida rojo de ½ codo rojo de ½, se arregló también una manguera que tiraba agua en San Luis Tenango se llevó de material 1unidor de ½ 2abrazaderas de ¾

Miércoles 14 de agosto 2019

Se arreglaron 2 fugas de agua en el panteón municipal se llevó de material 1nudo rojo de ½ teflón 1cople rojo de ½ 1niple de ½ X4 rojo 2unidores de ½ 4abrazaderas de ¾ 20cm de manguera negra de ½, luego se arregló otra fuga de agua por la calle Galeana se llevó de material 1nudo rojo de ½ 1llave PVC de ½ 1cople de ½ rojo 1niple de ½ X6 rojo

Jueves 15 de agosto 2019

Encendido de todas las bombas revisión de cloradoras, depósitos, revisar constantemente las bombas en caso de algún apagón de luz participación en la peregrinación

Viernes 16 de agosto 2019

En Coatlancillo se arregló fuga de agua se llevó de material 10 unidores de ½ 20 abrazaderas de ¾ 8mts de manguera negra de ½ 1conector macho de ½ teflón, en Coatlancillo se cambió llave del flotador y el flotador se arregló otra fuga se llevó de material1nudo rojo de ½ teflón 2coples rojo de ½ 1niple de ½ X4 rojo, en el cerrito acomodamos la bomba del agua

Sábado 17 de agosto 2019

En Coatlancillo se arreglaron 2 fugas de agua por la calle 1 de mayo se llevó de material 2unidores de ½ 4abrazaderas de ¾, se arregló otra fuga de agua por la calle Aztlán se llevó de material 1nudo rojo de ½ teflón 1codo rojo de ½ 1niple de ½ X2 rojo

Domingo 18 de agosto 2019

Prender y apagar bombas y cloradoras y estar al pendiente de depósitos y rebombeo

Lunes 19 de agosto 2019

en Tenango destapamos drenaje de la red principal, ahí mismo arreglamos fuga de agua de material fu 2 unidores 2 abrazaderas de ½

En la calle 18 de marzo se arregló fuga de agua se llevó de material 1nudo 1codo1niple de ½ X2 tuplas de ½ y teflón

En la calle Trinidad Navarro Gómez en el porvenir se llevó de material 1unidor 2abrazaderas de ½

Martes 20 de agosto 2019

Se roció para el zacate en el depósito de la cruz, bomba el verde, crucero y prepa

En Paso de San Francisco en la calle 20 de noviembre se arregló fuga de agua se llevó de material 1nudo 4codos 2niples tuplas de ½ teflón 1 llave hidráulica de ½

En la calle Dr. Felipe Pérez # 34 se canceló toma de agua

Miércoles 21 de agosto 2019

En el rastro municipal conectamos tubería para una tarja se llevó de material 1tramo de tubo 4codos 4niples de rosca corrida 1nudo tuplas de ½ teflón de ¾ reforzada ahí mismo se destapo un drenaje se ocupó manguera y medio saco de cemento

Jueves 22 de agosto 2019

En la calle López Mateos se arregló fuga de agua se llevó de material 1 llave de paso esfera de ½ 1 nudo un niple galvanizado de ½ teflón, en las higueras en la calle Vicente Guerrero se arregló fuga de agua se llevó de material 1unidor 2 abrazaderas de ½ ahí mismo se arregló drenaje se llevó de material 1metro de tubo de 4 pulgadas PVC y medio saco de cemento en la calle Texcoco col. La Ermita solicitaron toma de agua el señor Paco Cobián se llevó de material manguera de 2pulgadas 1unidor de 2 pulgadas, por la calle Morelos se arregló fuga de agua el material lo puso el dueño por ultimo apagado de todas las bombas

Viernes 23 de agosto 2019

En la Coatlancillo en la calle Revolución destapamos varias tomas de agua, en la calle Corregidora arreglamos 2 fugas se llevó de material 4unidores 10abrazaderasde ½ 2metros de manguera negra de ½, en la calle Emiliano Zapata se arregló fuga de agua se llevó de material 1T 3adaptadores 3niples tuplas de ½ teflón 1metro de manguera negra de ½ por la calle Allende se arregló fuga de agua el material lo puso el dueño por ultimo apegado de todo el sistema de bombeo

Sábado 24 de agosto 2019

En la Liebre se limpió la red principal del drenaje y alcantarillado, se destapo toma de agua en Corregidora, se arregló fuga de agua en Coatlancillo se llevó de material 1 niple rojo cuerda corrida de ½ 1conector hembra de ½ teflón 1metro de manguera negra de ½ 3 abrazaderas de ¾ 1unidor de ½, se arregló una fuga de agua en la calle Donato Guerra no se llevó material por ultimo apagado de todo el sistema de bombeo

Domingo 25 de agosto 2019

Encendido de todo el bombeo, revisar cloradoras mantenimiento de vehículo, revisar las bombas por en caso de algún apagón por ultimo apagado de todas las bombas

Lunes 26 de agosto 2019

Nos dirigimos al rastro municipal a cambiar unas llaves se llevó de material 3codos galvanizados de ¾ 2coples galvanizados de ¾ 2niples de ¾ X10 pulgadas galvanizadas 2 niples de cuerda corrida de ¾ 1llave esfera de ½ 1 abrazadera de ¾ 2conectores macho de ¾ galvanizados 2teflones 1pastilla de 10 amperes y 1 llave esfera de 1 pulgada, se arregló fuga de agua por la calle Gómez Farías se llevó de material 2 niples de cuerda corrida rojo de ½ 1 codo rojo de ½ 1nudo rojo de ½ teflón, se arregló drenaje quebrado en la calle Rivera # 54 se llevó de material 3mtros de tubo PVC de 3 pulgadas 2codos PVC de 3 pulgadas pegamento, se destapó fuga de agua por la calle Emiliano Zapata #25, se destapo drenaje por la calle Pedro Moreno #109 por ultimo apagado de todo el sistema de agua potable

Martes 27 de agosto 2019

En las Higuera se arregló drenaje quebrado y tapado se llevó de material 2metros de tubo PVC de 4pulgadas 2 coples PVC de 4 pulgadas pegamento ahí mismo se destapo una toma de agua, en la calle Texcoco se conecto toma de agua con Paco Cobián, en la calle Jalisco se arregló fuga de agua se llevó de material 1abrazadera para toma de agua de 4 pulgadas teflón 2 abrazaderas de ¾ 1llave PVC de ½ 2 niples de cuerda corrida rojos de ½ 1coda rojo de ½ por ultimo apagado de todo el sistema de bombeo

Miércoles 28 de agosto 2019

Se arregló fuga de agua a un lado de la bomba del crucero se llevó de material 1unidor de 1pulgada 2abrazaderas de 1 pulgada, se arregló fuga de agua en la Liebre se llevó de material 2 abrazaderas de ¾ 1unidor de ½, se arregló también una fuga de cloro en la cloradora del crucero, en San Luis Tenango se arregló fuga de agua enfrente de la escuela se llevó de material 4 abrazaderas de ¾ 2 unidores de ½ 3metros de manguera negra de ½ por ultimo apagado de todas las bombas

Jueves 29 de agosto 2019

En Coatlancillo en varios y diferentes domicilios se arreglaron fugas de agua en la calle Corregidora se arregló fuga de agua se llevó de material 1adaptador 4 unidores 2 metros de manguera negra de ½ 10 abrazaderas de ½, por la calle Lerdo de Tejada se arregló otra fuga de agua se llevó de material 2 unidores 4abrazaderas de ½ 1metro de manguera negra de ½, por la calle 24 de febrero se destaparon varias tomas y se arregló fuga de agua se llevó de material 1 abrazadera para toma de agua de 3 pulgadas 1tapon macho de ½ y teflón de ¾ otra fuga se arregló se llevó de material 1adaptador macho de ½ 2 abrazaderas de ¾ teflón 1unidor de ½ 3metros de manguera negra de ½ en Cuatlan se cambió manguera en una toma se llevó de material 20 metros de manguera negra de ½ , en la comunidad del Alpizahuatl se arregló drenaje se llevó de material 60 metros de tubo PVC de 6 pulgadas 1 saco de cemento

Viernes 30 de agosto 2019

En la calle Jalisco destapamos toma de agua, en los extramuros s/n se arregló fuga de agua se llevó de material 3 abrazaderas de 1 pulgada 1unidor de 1 pulgada, se arregló fuga de agua en San Luis Tenango se llevó de material 2unidores de ½ 4abrazaderas de ¾ por la tarde en la calle López Mateos enfrente de la Secundaria se arregló fuga de agua se llevó de material 1nudo 1niple tuplas de ½ teflón de ¾, en la calle Dr. Felipe Pérez se destapó toma de agua y se cambió llave de paso

Sábado 31 de agosto 2019

En la calle Madero se arregló fuga de agua de la red principal se llevó de material 2 juntas yugol de 3 pulgadas 4 ligas 4 tornillos 1 metro de tubo hidráulico de 3 pulgadas

En Amacuaititlan se arregló fuga de agua se llevó de material 1 nudo de 2 pulgadas 1 nudo galvanizado de 2 pulgadas y cinta teflón, se arregló fuga de agua en un tinaco de la Unidad Deportiva de la loma se llevó de material 1 llave para flotador y el flotador 1 conector macho PVC con Inserto de ½ 1cople tuplas de ½ teflón 1 codo PVC de ½ 1 coplee PVC de ½ y pegamento

**ACTIVIDADES DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SEPTIEMBRE 2019**

Domingo 01 de septiembre 2019

Prender y apagar bombas y cloradoras y estar al pendiente de depósitos y rebombeo

Lunes 02 de septiembre 2019

En la bomba del verde se rompió tubo del agua se soldó

Martes 03 de septiembre 2019

En Coatlancillo se arregló drenaje se llevó de material 1 saco de cemento 3 metros de tubo sanitario de 6 pulgadas y pegamento, en el Alpisahua se arregló drenaje de la red principal se llevó de material 3 metros de tubo 2 coples sanitarios de 6 pulgadas pegamento y un saco de cemento

Miércoles 04 de septiembre 2019

En la calle Extramuros se arreglaron 2 fugas de agua se llevó de material 1 T 3 adaptadores 3 niples 3 coples todos de 1 pulgada 1 metro de manguera negra de 1pulgada teflón en la calle Texcoco se destapó 1 toma de agua

Jueves 05 de septiembre 2019

En Amacuititlan en los baños del campo de futbol se conectó agua y drenaje, a la red principal se llevó de material 2 tramos de tubo 1 codo 2 coples PVC sanitario de 4 pulgadas 1 pegamento medio saco de cemento y para conectar al agua se llevó de material 2 tramos de tubo tuplas 1 llave hidráulica de ½ 1 nudo 2 niples 2 coples tuplas de ½ 1 abrazadera para toma de agua de 2 pulgadas 2 juntas yugol de 2 pulgadas 4 ligas 4 tornillos 1 metro de tubo hidráulico de 2 pulgadas 1 llave esfera de ½ 1 conector hembra PVC con inserto de ½ 2 niples de cuerda corrida rojo de ½ 1 cople rojo de ½ en el panteón municipal se arregló fuga de agua se llevó de material 1 nudo rojo de ½ teflón, se destapo toma de agua en la calle Jalisco por ultimo apagado de todo el sistema

Viernes 06 de septiembre 2019

Se instaló una cloradora nueva en el poso de la prepa, por ultimo apagado de sistema de bombeo

Sábado 07 de septiembre 2019

En los baños de Amacuititlan se instaló drenaje y agua por dentro se llevó de material 2 tramos d tubo PVC de 4 pulgadas 4metros de tubo PVC de 2 pulgadas 6 T PVC de 4 pulgadas 8 codos PVC de 4 pulgadas pegamento 4 codos PVC de 2 pulgadas 2 reducciones de 4 a 2 pulgadas y de agua 2 tramos de tubo PVC de ¾ pegamento 1 tramo de tubo PVC de ½ 7 T PVC de ¾ 8 reducciones de ¾ a ½ PVC 5 codos PVC de ¾ 5 conectores macho PVC de ½ 5 llaves angulares clavos para concreto alambre cocido 2 conectores macho PVC con inserto de ½ 1 llave esfera lusa 1 llave de chorro de ½ 1T de ½ PVC, se arregló fuga de agua por la calle 18 de marzo se llevó de material 1nudo rojo de ½ teflón 2niples de cuerda corrida rojo de ½ 1 cople rojo de ½ y por ultimo apagado de todo el sistema de bombeo

Domingo 08 de septiembre 2019

Encendido de todo el sistema de bombeo cierre de válvulas y abrir otras revisar constantemente las bombas en caso de algún apagón por ultimo apagado de todo el sistema de bombeo

Lunes 09 de septiembre 2019

Se arregló fuga de agua por calle Lázaro Cárdenas # 50 se llevó de material1 nudo rojo de ½ 1 llave PVC de ½ teflón 1 niple de cuerda corrida rojo de ½ , se arregló otra fuga de agua en el pozo de la prepa se llevó de material 2 coples de ½ fusión, en la calle Jalisco en la cofradía se destapo toma de agua, se arregló fuga de agua por la calle Francisco Zarco en la col. Guadalupana se llevó de material 2unidores de ½ 4 abrazaderas de ¾ 2 metros de manguera negra de ½ por ultimo apagado de todo el sistema de bombas

Martes 10 de septiembre 2019

En Coatlancillo por la calle 5 de mayo se destapo toma de agua, por esa misma calle se arregló fuga de agua se llevó de material 2unidores de ½ 4abrazaderas de ¾ 1metro de manguera negra de ½, en la comunidad del cerrito se destapo drenaje solo ocupamos cemento, ahí mismo se arregló fuga de agua se llevó de material 1unidor de ½ 2 abrazaderas de ¾ por ultimo apagado de todo el sistema de bombeo

Miércoles 11 de septiembre 2019

En Coatlancillo se arregló fuga de agua junto al arrollo se llevó de material 2unidores de ½ 4abrazaderas de ¾ 1metro de manguera negra de ½, en el Paso de San Francisco se conectó descarga de drenaje en Amado Nervo # 23, se arregló fuga de cloro en el pozo del crucero y de una manguera se llevó de material 1unidor de ½ 2abrazaderas de 3/$ por ultimo apagado de todo el sistema de bombeo

Jueves 12 de septiembre 2019

En la calle González Ortega se arregló drenaje quebrado se llevó de material 2coples PVC de 4 pulgadas 1codo PVC de 4pulgadas pegamento 3 metros d tubo PVC de 4pulgadas, en la calle Hidalgo se arregló fuga de agua se llevó de material 2juntas yugol de 4 pulgadas 6tornillos de ½ X5 pulgadas 4empaques de 4 pulgadas 3metros de tubo hidráulico de 4 pulgadas tierra para acostillar

Viernes 13 de septiembre 2019

Se arregló fuga de agua por la calle Juárez se llevó de material 1abrazadera para toma de agua de 6 pulgadas teflón 1llave PVC de ½ 2niples cuerda corrida rojos de ½ 1 codo rojo de ½ 1nudo rojo de ½, se destapó drenaje por la calle Pedro Moreno, también se arregló fuga de agua por la calle Guadalupe Zúno # 45 se llevó de material 2unidores de ½ 4abrazaderas de ¾ 30cm de manguera negra de ½

Sábado 14 de septiembre

En las playas se arregló fuga de agua el material lo puso el dueño en Tonaya se revisó el sistema de bombeo

Domingo 15 de septiembre 2019

Prender y apagar bombas y cloradoras y estar al pendiente de depósitos y bombeo

Lunes 16 de septiembre 2019

Se arregló fuga de agua por la calle Hidalgo se llevó de material 1niple de ½ X6 rojo teflón 1llave PVC de ½, se arregló otra fuga de agua por la calle Motolinea se llevó de material1unidor de ½ 2 abrazaderas de ¾ por ultimo apagado de todo el sistema de bombeo

Martes 17 de septiembre 2019

Se arregló fuga de agua por la calle Tenochtitlan se llevó de material teflón 1niple de ½ X2 rojo 1llave de ½ PVC después, por la calle Emiliano Zapata # 30 en la cofradía se destapó toma de agua, se cambió 1llave por la calle Hidalgo el material lo puso el dueño en las higueras en frente de la canchita se destapo drenaje, en la calle Guadalupe Victoria se arregló fuga de agua se llevó de material 1unidor, 2abrazaderas, en la calle Juan Escutia se destapo toma de agua, en la calle Obregón en la cofradía se destapo toma de agua por ultimo apagado de todas las bombas

Miércoles 18 de septiembre 2019

Se arregló fuga de agua en el panteón municipal se llevó de material 4abrazaderas de ¾ 2unidores 30cm de manguera negra de ½, se arregló otra fuga de agua en el porvenir se llevó de material pegamento lija 1conector hembra PVC de ½, se destapó drenaje por la calle 12 de diciembre, se arregló fuga de agua por la calle Extramuros se llevó de material 2niples de 1pulgada 4abrazaderas de 1 pulgada 1mtr de manguera de 1pulgada por ultimo apagado de todo el sistema

Jueves 19 de septiembre 2019

Se arreglaron 2 fugas en la cloradora de la prepa, se cambió una llave de chorro no se pudo trabajar por el clima lluvioso estuvimos al pendiente de las bombas

Viernes 20 de septiembre 2019

Se arreglaron los baños de la casa de la cultura se llevó de material 2 válvulas sapo y a los demás se les dio mantenimiento, se destapo toma de agua por la calle Guadalupe Victoria, se llevó cloro a la comunidad de Coatlancillo, se arregló fuga de agua a un lado del centro de salud en Tonaya se llevó de material 2unidores de ½ 4abrazaderas de ¾ 1mtro de manguera negra de ½, se arreglaron 2baños en el centro de salud de Tonaya por ultimo apagado de todo el sistema de bombeo

Sábado 21 de septiembre 2019

En Coatlancillo se arregló fuga de agua en la calle 1de mayo se llevó de material 1unidor de ½ 3abrazaderas de ¾ 1mtr de manguera negra de ½ en otro domicilio de esa comunidad se cambió manguera se llevó de material 2abrazaderas de ¾ 1codo rojo de ½ 1niple de cuerda corrida rojo de ½ teflón, en Coatlan se arreglaron 2 fugas de agua se llevó de material 4unidores de ½ 8abrazaderas de ¾ 2mtrs de manguera negra de ½ en Tonaya se arregló fuga de agua en la calle Francisco Villa en la cofradía se llevó de material 1nudo rojo de ½ teflón 2niples de cuerda corrida rojo de ½

Domingo 22 de septiembre 2019

Encendido de todo el sistema de bombeo revisión de cloradoras depósitos mantenimiento de vehículo revisión constante de las bombas por ultimo apagado de todo el sistema

Lunes 23 de septiembre de 2019

Se arregló fuga de agua por la calle Tenochtitlan se llevó de material 1llave esfera de ½ teflón 4niples de cuerda corrida rojos de ½ 1nudo rojo de ½ 1codo rojo de ½, por la calle Prolongación Vallarta se destapo toma de agua, en el cerrito se arregló fuga de agua, en el kínder se cambió cespo de lavabo y se arreglaron 2 baños públicos y se les dio mantenimiento a los demás se le cambio llave angular 1 alimentador para taza silicón se destapo drenaje por la Av. México , se destapo línea de las cloradoras del verde crucero y prepa estuvo lluvioso y se estuvieron apagando las bombas, en la calle Rivera se arregló fuga de agua se llevó de material 1nudo 1codo 1niple de rosca corrida de ½ y teflón.

Martes 24 de septiembre 2019

En el Paso de San Francisco se arregló fuga de agua por la calle Amado Nervo se llevó de material 1abrazadera para toma de agua de 2pulgadas 1conector macho de ½ teflón 1unidor de ½ 3abrazaderas de ¾ 20cm de manguera negra de ½ en la bomba del verde llevamos 80lts de cloro en la calle Allende en Tonaya se arregló fuga de agua se llevó de material 1nudo 1codo 1niple de rosca corrida teflón 2abrazaderas de ¾

Miércoles 25 de septiembre 2019

En el cerrito se arregló fuga de agua se llevó de material 1.50 de tubo PVC de 3pulgadas 4 empaques de 3, 4 tornillos ahí mismo por la calle Allende se destapo toma de agua por esa misma calle se arregló fuga de agua se llevó de material 1abrazadera para toma de agua de 2 pulgadas 1conector macho de ½ teflón 2abrazaderas de ¾ en Tonaya prendimos todas las bombas porque se fue la luz en el kínder en las higueras se arregló fuga de agua se llevó de material 2mts de manguera negra de ½ 2conectores macho PVC pegamento 2unidores 4abrazaderas de ½ ahí mismo se arregló fuga de agua se llevó de material 4unidores 10abrazaderas de ½ 4mtrs de manguera negra de ½

Jueves 26 de septiembre 2019

En el cerrito se arregló fuga de agua junto al rio se llevó de material 1unidor de ½ 1 conector macho de ½ 3abrazaderas de ¾ 30 cm de manguera negra de ½ en esa misma localidad se arregló drenaje quebrado se llevó de material cemento un pedazo de tubo, en Amacuaititlan se arregló bomba del agua se llevó de material teflón 1llave esfera de 1pulgada 1niple 1X4 galvanizado 1conector macho de 2pulgadas hidráulico 2medios codos hidráulico de 2 pulgadas hidráulico 2 medios codos hidráulicos de 2 pulgadas pegamento y 1mtr de tubo hidráulico de 2 pulgadas, en el cerrito en la calle Allende arreglamos drenaje roto se llevó de material ½ saco de cemento ahí mismo por la Av. México se arregló drenaje roto se llevó de material 2mtrs de tubo 2 coples sanitarios de 4 pulgadas pegamento, por la calle Francisco Villa en el cerrito se arregló fuga de agua se llevó de material 1adaptador 1unidor 4abrazaderas de ½ 1mt de manguera negra de ½ por ultimo apagado de todo el sistema

Vienes 27 de septiembre 2019

En Coatlancillo se arregló fuga de agua por la calle Emiliano Zapata se llevó de material 2mt de manguera negra de ½ 2unidores de ½ 4abrazaderas de ¾ ahí mismo se arregló otra toma se llevó de material 2unidores de ½ 4abrazaderas de ¾ 1.50 de manguera negra de ½ se sopletearon 2 tomas de agua, en Tonaya se destapo otra toma se arregló 1tinaco se llevó de material 1nudo rojo teflón 2niples de cuerda corrida rojo de ½ 1 llave de flotador, en la calle Lázaro Cárdenas en Coatlancillo se arregló 2 fugas de agua se llevó de material 2unidores 4abrazaderas 1mt de manguera negra de ½ por ultimo apagado de todo el sistema de bombeo

Sábado 28 de septiembre 2019

En Coatlancillo se destaparon 2 tomas de agua en diferentes domicilios y por la calle la Paz también se arregló toma de agua se llevó de material 1mt de manguera negra de ½ 2unidores 4abrazaderas de ½ en la calle Díaz Rosales arreglamos fuga de agua se llevó de material 1adaptador 1nudo de ½ 4abrazaderas de ½ 50cm de manguera de ½ por ultimo apagado de todas las bombas

Domingo 29 de septiembre 2019

Prender y apagar bombas y cloradoras y estar al pendiente de depósitos y rebombeo

Lunes 30 de septiembre 2019

Se arregló fuga de agua en el panteón municipal se llevó de material 1nudo rojo de ½ teflón 1cople rojo de ½ 1niple de ½ X2 se arreglaron 2 fugas de cloro en el verde y otra en la prepa, en las higueras en la escuela primaria cambiamos 2 llaves 2 flotadores de los tinacos estuvo lluvioso solo eso se alcanzó hacer se estuvo al pendiente de bombas cloradoras y depósitos

**ACTIVIDADES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OCTUBRE 2019**

Martes 01 de octubre 2019

Se conectó descarga de drenaje en la calle Jalisco, se arregló fuga de agua por la calle Motolinea se llevó de material 1abrazadera para toma de agua de 2 ½ pulgada teflón 1nudo rojo de ½ 1niple de cuerda corrida rojo de ½ por ultimo apagado de todas las bombas

Miércoles 02 de octubre 2019

Se arregló fuga de agua por la calle Josefa Mejía el material lo puso el dueño, se arregló fuga de agua en la escuela primaria del Paso de San Francisco se llevó de material 4unidores de ½ 8 abrazaderas de ¾ 2 metros de manguera negra de ½ por ultimo apagado de bombeo

Jueves 03 de octubre 2019

en la casa Ejidal se arreglaron los baños no cae agua, en la calle Pedro Moreno se escarbo para poner llave de paso

viernes 04 de octubre 2019

en Coatlancillo se puso toma de agua en el kínder de ese lugar se llevó de material 40mtrs de manguera negra de ½ reforzada 1abrazadera para toma de agua de 2 pulgadas teflón 4nudos rojos de ½ 4niples de cuerda corrida rojos de ½ 1 llave de paso PVC de ½ 1 llave esfera de ½ 1conector hembra cobre de ½ 2 conectores macho de ½ 1niple de ½ X4 cm 1 niple de ½ X 40cm galvanizados de ½ 1 T galvanizada de ½ 2codos galvanizados de ½ ahí mismo destapamos 2 tomas de agua por la calle 1de mayo, por la calle Corregidora se destapo toma de agua por esa misma calle se arregló fuga de agua y se cambió llave por ultimo apagado de todo el sistema

sábado 05 de octubre 2019

en Coatlancillo se cambio toma de agua se llevó de material 40mtrs de manguera negra de ½ reforzada 2niples de cuerda corrida rojo de ½ 1 llave esfera de ½ teflón 2nudos rojos de ½ 1conector hembra de ½ 1abrazadera de ¾ en Tenango se desbloqueó la bomba del agua que abastece esa comunidad, se arregló fuga de agua en los baños públicos de la calle Madero por ultimo apagado de las bombas

Domingo 06 de octubre 2019

Encendido de todas las bombas revisión de cloradora deposito cierre de válvulas y otras abrirlas mantenimiento de vehículo revisión constante de las bombas por ultimo apagado de todo el sistema de bombeo

Lunes 07 de octubre 2019

Se arregló fuga de agua por la calle Chicomostoc se llevó de material 1 abrazadera para toma de agua de 2 pulgadas 1codo rojo de ½ 2 niples de cuerda corrida rojo de ½ 1nudo rojo de ½ teflón, en la calle Cithautl se arregló fuga de agua el mismo material sirvió nada más se ocupó teflón, en la calle 18 de marzo #113 se arregló fuga de agua se llevó de material 2niples de cuerda corrida rojo de ½ teflón 1codo rojo de ½ 1nudo rojo de ½ 1 llave esfera de ½ se le hizo rosca al tubo estaba quebrado

Martes 08 de octubre 2019

En la calle 10 de mayo en la col. Guadalupana se arregló un drenaje tapado y quebrado ya que estaba lleno de raíces se llevó de material se cambió 3 metros de tubo PVC de 4 pulgadas se hizo un registro se llevó de material 1 saco cemento todo por la calle Agustín Yáñez se arreglaron 2 fugas de agua se llevó de material 4 unidores de ½ 8 abrazaderas de ¾ 1 un metro de manguera negra de ½

Miércoles 09 de octubre 2019

En la calle Ramón Corona se arregló fuga de agua a un lado de la fábrica se llevó de material 1 abrazadera para toma de agua de 2 ½ 2 niples de cuerda corrida de ½ rojo 1 codo rojo de ½ 1 nudo rojo de ½ teflón, en el curato de la iglesia de Tonaya se llevó de material 2 válvulas de admisión 2 manguaras alimentadoras para taza 2 válvulas sapo un juego de herraje por la calle Galeana se cambió llave de chorro por la calle Matamoros se cambió otra llave de chorro

Jueves 10 de octubre 2019

En San Isidro se arregló fuga de agua en la escuela y un drenaje que está en mal estado en la escuela se anuló una llave se llevó de material un tapón de ¾ soldadura, pasta, lija y gas se arregló los baños y lavabos, en la prepa se midió para saber cuánto material se ocupa para hacer el cambio del tubo de agua ya que es el de la red principal y estorba

Viernes 11 de octubre 2019

En la calle Texcoco se conectó descarga de drenaje el material lo puso la dueña, en el cerrito se arregló fuga de agua se llevó de material 2 unidores de ½ 4 abrazaderas de ¾ 2metros de manguera negra reforzada

Sábado 12 de octubre 2019

En el cerrito por la calle Allende se arregló fuga de agua se llevó de material 2 nudos rojos de ½ teflón 2 metros de manguera negra reforzada 4 abrazaderas de ¾ 2 unidores de ½ por la calle González Gallo se arregló fuga de agua se llevó de material 2 nudos rojos de ½ teflón 2 metros de manguera negra reforzada 4 abrazaderas de ¾ y 2 unidores de ½

Lunes 14 de octubre 2019

En la calle López Mateos # 1

Martes 15 de octubre 2019

Se arregló fuga de agua en el tinaco del domo se llevó de material 1 llave para flotador rotoplas 1flotador teflón 1 nudo rojo de ½ 1niple de cuerda corrida rojo de ½, en el cerrito se arregló 2 fugas de agua cerca del rio se llevaron de material 4 unidores de ½ 8 abrazaderas de ¾ 1metro de manguera negra reforzada, ahí mismo en el cerrito se destapo toma de agua, en Tonaya en la colonia el porvenir en la calle Trinidad Navarro # 116 se llevó de material 1 conector hembra PVC de ½ pegamento lija, 20 cm de tubo PVC de ½ por ultimo apagado de las bombas

Miércoles 16 de octubre 2019

Se arregló fuga de agua yendo al depósito de la cofradía era de una toma se llevó de material 1 llave PVC de ½ teflón 1 nudo rojo de ½ 1 codo rojo de ½ 2 niples de cuerda corrida rojo de ½ 1 abrazadera para toma de agua de 4 pulgadas, se arregló fuga de agua a un lado del asilo se llevó de material 2 unidores de ½ 4 abrazaderas de ¾ 50cm de manguera negra de ½, en la calle Corregidora en Tonaya se arregló fuga de agua se llevó de materia 2 unidores de ½ 4 abrazaderas de ¾ 2 mts de manguera negra de ½ reforzada, también se destapo toma de agua por ultimo apagado de todas las bombas

Jueves 17 de octubre 2019

En San Rafael para revisar donde se iba a instalar los biojestores, en el cerrito toma tapada por la calle Allende # 13 se destapó revisamos las bombas del agua en caso de algún apagón y por ultimo apagado de todo el sistema de bombas

Viernes 18 de octubre 2019

En Coatlancillo se arregló drenaje quebrado y a destapar un drenaje por la calle Lerdo de Tejada se llevó de material 60 cm de tubo PVC de 6 pulgadas y cemento, en el cerrito se destapó toma de agua por la calle Allende otras dos por la calle López Mateos, otras dos por la calle Allende, llegando a Tonaya volvimos a prender las bombas porque se fue la luz por ultimo apagado de todo el sistema

Sábado 19 de octubre 2019

En la comunidad de San Rafael se arreglaron los baños de la canchita y los de la plaza de toros se llevó de material 1 cespo para lavabo 1 manguera alimentadora para taza, se destaparon los baños y lavamanos y unas llaves pegadas, en los baños de la plaza de toros se llevó de material 2 coplees PVC de ¾ pegamento 2metros de tubo PVC de ¾ , en Tonaya en el panteón municipal se arregló fuga de agua se llevó de material 1 nudo rojo de ½ teflón 1 niple de ½ X2 rojo 1 cople rojo de ½ por ultimo apagado de las bombas

Domingo 20 de octubre 2019

Encendido de todas las bombas revisión de las cloradoras depósitos cierre de válvulas y otras abrirlas revisión constante de las bombas en caso de algún apagón de luz por ultimo apagado de todo el sistema de bombeo, OJO un trabajador del HAYUNTAMIENTO quebró un tubo por la calle Allende se arregló provisional

Lunes 21 de octubre 2019

En la calle Allende en Tonaya se arregló fuga de agua se llevó de material 1 nudo rojo de ½ teflón 1 codo rojo de ½ 1 niple de ½ X6 rojo 1 niple de cuerda corrida rojo de ½ nos reportaron que hubo apagón y fuimos a prender las bombas, se arregló fuga de cloro en la tubería principal de la bomba del crucero se llevó de material 2 coplees verdes de ½ 2 metros de tubo verde de ½, en Tenango se reconecto toma de agua por la calle Juárez s/n y una fuga de agua se llevó de material 1 unidor de ½ 2 abrazaderas de ¾ , en el Paso de San Francisco se arregló fuga 1 unidor de ½ 2 abrazaderas de ¾ por ultimo destapamos en la primaria en la escuela de ese lugar

Martes 22 de octubre 2019

Se arregló drenaje quebrado y tapado por la calle Rivera # 53 se llevó material 2 coplees PVC 3 pulgadas 2 metros de tubo PVC de 3 pulgadas pegamento se arregló fuga de agua en el Paso de San Francisco se llevó de material 2 abrazaderas para toma de agua de 1 ½ pulgadas 2 adaptadores macho de ½ 2 abrazaderas de ¾ se fue la luz se volvieron a prender las bombas por último se arregló fuga de agua a un lado del pozo de la prepa se llevó de material 1 unidor de ½ 2 abrazaderas, se destapó un drenaje por la calle Pedro Moreno por el arroyo

Miércoles 23 de octubre 2019

Se prendió el sistema de las bombas ya se desactivaron por el apagón de luz

Jueves 24 de octubre 2019

En la calle Niños Héroes se destapo drenaje, por la calle Pedro Moreno se arregló fuga de agua se llevó de material 1 niple de cuerda corrida rojo de ½ teflón 1 codo rojo de ½ 1 nudo rojo de ½ y 1 niple de ½ X4 rojo se revisaron los baños de la plaza de toros de la parte de arriba

Viernes 25 de octubre 2019

Se conectó descarga de drenaje el material lo puso el dueño por ultimo apagado del sistema de todas las bombas

Sábado 26 de octubre 2019

En Coatlancillo se arreglaron varios detalles, se arregló fuga de agua se llevó de material 2 unidores de ½ 4 abrazaderas de ¾ 20 cm de manguera negra reforzada, en la calle Revolución se arregló drenaje quebrado se llevó de material pegamento 1 codo PVC de 4 pulgadas 3 coplees PVC de 4 pulgadas 2 metros de tubo PVC de 4 pulgadas ½ saco de cemento, en la calle 1 de mayo se destapó toma de agua, por la calle Allende se destapó toma de agua y se arregló fuga de agua se llevó de material 1 conector macho de ½ teflón 2 abrazaderas de ¾ , por la calle Lázaro Cárdenas se arregló fuga de agua se llevó de material 1 unidor de ½ 2 abrazaderas de ¾ por ultimo se revisó el sistema de las bombas

Lunes 28 de octubre 2019

Nos dirigimos al predio en la aviación (Tobías) a instalar drenaje se colocó la tubería el material él lo puso, se destapó toma de agua en la calle Nicolás Bravo en Tonaya por ultimo apagado de todas las bombas

Martes 29 de octubre 2019

En Macuaitla faltaba ranurar los muros para ocultar los tubos del agua y drenaje, por la calle Simón García se arregló fuga de agua se llevó de material 2 abrazaderas de ¾ 1 unidor de ¾, se fue la luz y se volvió a prender las bombas por ultimo apagado de las bombas

Miércoles 30 de octubre 2019

En Macuitla se instaló toma de agua y descarga de drenaje se llevó de material 4 codos PVC de 2 pulgadas 3 metros de tubo PVC de 2 pulgadas 2 coplees de PVC de 2 pulgadas pegamento azul y para la toma de agua se llevó de material 1 tramo de tubo PVC 5 codos PVC de ½ 2 coplees PVC de ½ 1 tapón de ½ PVC 1 tapón ¾ PVC 1 T PVC de ½ 2 conectores hembra PVC con Inserto teflón 1 llave de chorro de ½ alambre clavos pegamento amarillo por ultimo apagado de todo el sistema de bombeo

Jueves 31 de octubre 2019

En Tonaya se destapo toma de agua por la calle Aldama, se arregló fuga de agua en la plaza de toros se llevó de material 2 niples de ½ X4 galvanizados 1 nudo galvanizado de ½ 1 cople de ½ galvanizado 1 llave esfera de ½ teflón se arregló fuga de agua en el jardín principal por ultimo apagado de todo el sistema de bombeo